# Les composants du réseau

Le réseau LAN Local Area NetWork

Le réseau WAN Wide Area Network

# Les éléments fondamentaux du réseau

## Adressage IP

Un adressage IPV4 sur un poste est constitué de :

* Adresse IP : 10.13.0.129
* Masque de sous réseau : 255.255.248.0
* Adresse de passerelle : 10.13.7.254
* DNS : 1.13.15.250
* DHCP : 10.13.7.254